<?xml version="1.0"?>

<root>

 <Settings>

 <TickleEnable>1</TickleEnable>

 <TickleFrequency>5</TickleFrequency>

 <CartridgeTempSetPoint>28</CartridgeTempSetPoint>

 <MeniscusVacuumSetPoint>5</MeniscusVacuumSetPoint>

 <FiringVoltage1>17</FiringVoltage1>

 <FiringVoltage2>17</FiringVoltage2>

 <FiringVoltage3>17</FiringVoltage3>

 <FiringVoltage4>17</FiringVoltage4>

 <FiringVoltage5>17</FiringVoltage5>

 <FiringVoltage6>17</FiringVoltage6>

 <FiringVoltage7>17</FiringVoltage7>

 <FiringVoltage8>17</FiringVoltage8>

 <FiringVoltage9>17</FiringVoltage9>

 <FiringVoltage10>17</FiringVoltage10>

 <FiringVoltage11>17</FiringVoltage11>

 <FiringVoltage12>17</FiringVoltage12>

 <FiringVoltage13>17</FiringVoltage13>

 <FiringVoltage14>17</FiringVoltage14>

 <FiringVoltage15>17</FiringVoltage15>

 <FiringVoltage16>17</FiringVoltage16>

 <FiringVoltageIncrement>1</FiringVoltageIncrement>

 <Waveform>C:\Users\tjmarks\Desktop\Hersam Group\Metallic Printing\Dimatix Model Fluid 2 Waveform.csv</Waveform>

 <StartMaintName>C:\Users\tjmarks\Desktop\Hersam Group\Metallic Printing\Spit Purge Spit 10-23-12.clc</StartMaintName>

 <EndMaintName>C:\Users\Public\Documents\DimatixDropManager\Settings\CleaningCycles\None.clc</EndMaintName>

 <DuringMaintName>C:\Program Files\Dimatix\Drop Manager\Settings\CleaningCycles\None.clc</DuringMaintName>

 <DuringMaintTime>229</DuringMaintTime>

 <DuringMaintBands>40</DuringMaintBands>

 <IdleMaintName>C:\Users\Public\Documents\DimatixDropManager\Settings\CleaningCycles\Idle.clc</IdleMaintName>

 <IdleMaintTime>300</IdleMaintTime>

 <JetStart>8</JetStart>

 <JetCount>3</JetCount>

 <PrintFlyHeight>0.5</PrintFlyHeight>

 </Settings>

</root>