<?xml version="1.0"?>

<root>

<Settings>

<TickleEnable>1</TickleEnable>

<TickleFrequency>5</TickleFrequency>

<CartridgeTempSetPoint>28</CartridgeTempSetPoint>

<MeniscusVacuumSetPoint>5</MeniscusVacuumSetPoint>

<FiringVoltage1>17</FiringVoltage1>

<FiringVoltage2>17</FiringVoltage2>

<FiringVoltage3>17</FiringVoltage3>

<FiringVoltage4>17</FiringVoltage4>

<FiringVoltage5>17</FiringVoltage5>

<FiringVoltage6>17</FiringVoltage6>

<FiringVoltage7>17</FiringVoltage7>

<FiringVoltage8>17</FiringVoltage8>

<FiringVoltage9>17</FiringVoltage9>

<FiringVoltage10>17</FiringVoltage10>

<FiringVoltage11>17</FiringVoltage11>

<FiringVoltage12>17</FiringVoltage12>

<FiringVoltage13>17</FiringVoltage13>

<FiringVoltage14>17</FiringVoltage14>

<FiringVoltage15>17</FiringVoltage15>

<FiringVoltage16>17</FiringVoltage16>

<FiringVoltageIncrement>1</FiringVoltageIncrement>

<Waveform>C:\Users\tjmarks\Desktop\Hersam Group\Metallic Printing\Dimatix Model Fluid 2 Waveform.csv</Waveform>

<StartMaintName>C:\Users\tjmarks\Desktop\Hersam Group\Metallic Printing\Spit Purge Spit 10-23-12.clc</StartMaintName>

<EndMaintName>C:\Users\Public\Documents\DimatixDropManager\Settings\CleaningCycles\None.clc</EndMaintName>

<DuringMaintName>C:\Program Files\Dimatix\Drop Manager\Settings\CleaningCycles\None.clc</DuringMaintName>

<DuringMaintTime>229</DuringMaintTime>

<DuringMaintBands>40</DuringMaintBands>

<IdleMaintName>C:\Users\Public\Documents\DimatixDropManager\Settings\CleaningCycles\Idle.clc</IdleMaintName>

<IdleMaintTime>300</IdleMaintTime>

<JetStart>8</JetStart>

<JetCount>3</JetCount>

<PrintFlyHeight>0.5</PrintFlyHeight>

</Settings>

</root>